	부천고용노동지청
건설업 자율안전보건컨설팅 안내문	담당자	서 상 훈 (032) 714-8784
	FAX	(032) 714-8800
□ 대상: (건설현장) 환산재해율 상위 30% 이내인 1,000대 건설업체가 시공하는 공사금액 120억원(토목 150억원) 이상 800억원 미만 현장 (컨설팅 기관) 재해예방 전문지도기관, 건설분야 안전진단기관 ○ 건설현장은 컨설팅 기관의 컨설팅 계획을 듣고* 컨설팅 기관을 비교․선택 * 신청서 접수 전 중부청에서 발표회 개최 ○ ’14년에 자율안전보건컨설팅 취소 현장은 ’15년에 신청할 수 없음 □ 진행방법 ○ 지방고용노동관서 승인 후 재해예방전문지도기관, 안전진단기관 등과 자율안전컨설팅 계약 체결 - 기관 소속 전문가 1인당 최대 15개소 이내에서 계약을 체결 ○ 건설안전전문가가 매월 1회 이상 안전점검(컨설팅) 실시 - (안전관리) 비계․거푸집․동바리․흙막이 시설 등 가시설의 구조 및 기술검토, 구조적 안정성 등 중점 기술지도 - (보건관리) MSDS, 근로자 건강진단, 작업환경 측정 및 관리 등 ○ 3대 취약시기 감독시기에 사전점검 및 개선결과 제출 ※ 지방고용노동관서에서는 감독 유예 ○ 지도사항 이행부실 시 해당 현장은 승인을 취소하고, 컨설팅 부실 시 해당 기관 및 전문가는 컨설팅 참여를 제한(기관 1년, 전문가 2년) □ 세부일정 ○ 기관별 컨설팅계획 발표회 개최 - 2.10(화) 14:00~18:00 안전보건공단 중부지역본부* 교육센터 2강의실 * 인천광역시 부평구 구산동 94-3 ○ ’15.2.17(금)까지 관할 지방고용노동관서에 신청서 제출 ○ 계획서 내용, 현장의 개선노력 의지 및 컨설팅기관 점검․평가결과 등을 종합심사하여 승인 ○ 승인 현장은 취약시기 도래 전 전문가 점검표 및 개선결과 제출 ※ 해빙기는 3.13까지, 장마철은 6.26까지, 동절기는 11.20까지 □ 기타 : 신청서식 등은 부천고용노동지청 홈페이지 (http://www.moel.go.kr/bucheon/index.jsp) → 알림 참조 부천고용노동지청장

건설현장 자율안전컨설팅 신청서

▢ 신청업체 현황

현 장 명		시공업체명
시공능력 평가순위		환산재해율
소 재 지		현장소장
공사기간	. . . ～ . . .	공사금액	억원
공사종류		현공정율	%
전화번호 (FAX)	( )	발주자

▢ 자율안전컨설팅 수행자(기관) 현황

전문가	소속			기 관 소 재 지
	직책			성 명
	거주지	시 구(군) 동(휴대전화: )
	자격		생년월일		. . .
			건설안전경력		년 월
계약일자		201 . . .		계약기간	∼
계약내용
소속기관성격		□재해예방지도기관 □안전진단기관

* 계약내용은 1회 컨설팅 비용, 점검(컨설팅) 시기, 방법 등을 간략히 기재

2015.     .      .

현장소장                      (서명)

자율안전컨설팅 기관                   (서명)

붙임 : 1. 컨설팅 계획(기관) 및 전문가(점검수행자) 자격증 사본

2. 컨설팅 이행계획서

건설업 안전․보건점검표 및 개선결과

(건설현장 자율안전보건컨설팅 실시)

○ 건설업체명 :

○ 현  장  명 :

○ 소  재  지 :

○ 점 검 일 시 : 2015.    .     (00:00～00:00)

○ 컨설팅 수행자

전문가             자격:            성명:           (서명)

보조자             자격:            성명:           (서명)

○ 현장 확인자

점검참여자  직책                성명               (서명)

현장소장                        성명               (서명)

근로자 대표                     성명               (서명)

1. 건설업 안전·보건 점검표

현 황									(전화 : - )
현 장 명						시공업체명
소 재 지						현장소장
공사기간						공사금액			백만원
상 시 근로자 수						착 공 후 재해자 수			총 명 (사망 : 명, 부상 : 명)
협력업체수						발 주 처
안전관리자	전담여부			직 책	성 명			선임 일자	자 격		비 고
											외 명
보건관리자
협의체 구성․운영							산업안전보건위원회 운영
작업장 순회점검 (2일 1회이상)							도급사업 안전보건 점검(2월 1회이상)

1. 붕괴 등 재해예방 시설 (구조검토 적정여부 평가)

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
개 착 식 굴착작업 안전조치
터 널 굴착작업 안전조치
발파작업 안전조치
거푸집 및 거푸집동바리 안전조치
기타 붕괴예방 조치

2. 추락․낙하 재해예방 시설 (구조검토 적정여부 평가)

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
추락재해 예방조치
낙하재해 예방조치

3. 지하매설물작업 안전조치

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
사전조사․줄파기 시공시 보호조치
가스발생 우려가 있는 지하작업시안전조치
기타 매설물에 대한 안전조치

4. 감전재해예방 시설

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
감전재해 예방 조치

5. 건설용 기계․기구 및 기타 재해예방시설

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
위험기계․기구 위험예방조치 (리프트,크레인,곤도라, 가설재,둥근톱 등)
타워크레인의 방호장치성능유지, 지지방법준수등 성능확인 및 작업계획서, 추락방지조치등 작업관리상태
차량계 건설기계기구 위험예방조치
기타 기계․기구 위험 예방 조치

6. 계절별 취약요인

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
질식․화재 및 폭발 예방 조치
침수 예방조치
기타 예방조치

※ 도장, 방수, 폴리우레탄 발포작업등시 환기, 화기등 안전관리상태 중점점검

7. 작업지휘자(관리감독자) 배치 여부

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
작업지휘자 배치 여부

※ 리프트의 설치․조립․수리․점검 또는 해체 작업, 항타기 또는 항발기를 조립․해체․변경 또는 이동하는 작업, 비계의 조립․해체 및 변경 작업, 매설물 등의 방호 작업, 건축물․교량․비계 등의 조립․해체 또는 변경 작업, 중량물 취급 작업, 크레인을 사용하는 작업, 거푸집동바리의 고정․조립 또는 해체 작업, 지반의 굴착작업, 흙막이 지보공의 고정․조립 또는 해체작업, 터널의 굴착작업, 건물 등의 해체작업, 기타 위험작업, 휴일․야간작업시 배치여부 확인

8. 산업안전보건관리비

○ 계상내역

재료비와 직접노무비 합 계 액	공사 종류	안전관리비 계상기준	법적 안전 관리비(1)	계상된 안전 관리비 (2)	실행 안전 관리비 (3)	현공정율 (%)	현재 사용한 안전관리비

○ 주요 점검사항

점 검 항 목	점검 내용(개선 필요사항)
ㅇ 안전관리비 목적 외 사용여부
		일 자	항 목		금 액
	※ 목적외 사용 내역이 많은 경우 별지작성

9. 안전보건교육

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
안전보건교육 실시여부 (채용시, 정기, 특별 및 작업내용 변경시)	※기초안전보건교육 실시여부(대상현장에 한함)

※ 산재취약근로자(외국인, 여성, 고령근로자) 대상 중점점검

10. 근로자 건강보호

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
물질안전보건 자료 비치
근 로 자 건강진단실시여부 (일반, 특수)
작업환경측정 실 시

11. 개인보호구 지급․착용 등

점검항목	점검 내용(개선 필요사항)	비 고
안전모등 보호구 지급․착용 여부	※개인보호구(안전모)에 근로자 이름 표시 및 ‘보호구 착용 점검의 날’ 운영 여부

※ 산재취약근로자(외국인, 여성, 고령근로자) 대상 중점점검

2. 개선 결과

▢ 관리적 사항

개선전	개선후
* 서술식으로 기재	* 서술식으로 기재

* 필요시 증빙서 첨부

▢ 시설적 사항

개선전	개선후
사진	사진
* 미비사항 내용 간략히 기재	* 개선사항 내용 간략히 기재

개선 전	개선 후
사진	사진
* 미비사항 내용 간략히 기재	* 개선사항 내용 간략히 기재

개선 전	개선 후
사진	사진
* 미비사항 내용 간략히 기재	* 개선사항 내용 간략히 기재

본 개선결과 서식은 개선결과를 확인할 수 있는 자료면 가능하므로 건설현장에서 서식변경이 가능합니다(개선이 장기간 소요되어 개선 중인  경우에는 증빙자료 첨부).